**AQ32 4s (Y6 FPV meiner):**

hottv4Init(&Serial3);

#define BATT\_ANALOG\_INPUT Port2Pin('C', 2)

#define BATT\_R\_HIGH 9.88

#define BATT\_R\_LOW 1.48

#define BATT\_DIODE\_LOSS 0.8

static byte receiverPinPPM = Port2Pin('D', 15); //Standard

**AQ32 v2 3s (Quad X mein Mini):**

hottv4Init(&Serial2);

#define BATT\_ANALOG\_INPUT Port2Pin('C', 0) //Standard

#define BATT\_R\_HIGH 10.0 // Standard

#define BATT\_R\_LOW 1.55

#define BATT\_DIODE\_LOSS 0.0

static byte receiverPinPPM = Port2Pin('D', 15); //Standard

**AQ32 3s (Quad X Papa):**

hottv4Init(&Serial3);

#define BATT\_ANALOG\_INPUT Port2Pin('C', 0) //Standard

#define BATT\_R\_HIGH 10.0 // Standard

#define BATT\_R\_LOW 1.5

#define BATT\_DIODE\_LOSS 0.0

static byte receiverPinPPM = Port2Pin('D', 15); //Standard

Failsafe Throttle: 1300

**AQ32 FPV 3s (Quad X Papa):**

hottv4Init(&Serial3);

#define BATT\_ANALOG\_INPUT Port2Pin('C',0) //Standard

#define BATT\_R\_HIGH 5.6 //5.6 onboard Widerstand

#define BATT\_R\_LOW 1.5 //1.5 onboard Widerstand

#define BATT\_DIODE\_LOSS 0.0

static byte receiverPinPPM = Port2Pin('D', 15); //Standard

Failsafe Throttle: 1400

**AQ Mini Shield (unbenutzt):**

Attitude PIDs: P 40, I 0, D -200

**AQ32 Problemboard:**

#define BATT\_ANALOG\_INPUT Port2Pin('C', 0) //Standard

#define BattCustomConfig DEFINE\_BATTERY(0, BATT\_ANALOG\_INPUT, 15.8, 0, BM\_NOPIN, 0, 0)

static byte receiverPinPPM = Port2Pin('D', 13);