**Quadro1/v2 Mega (meiner):**

#define BattCustomConfig DEFINE\_BATTERY(3, 0, 14.67, 0.86, BM\_NOPIN, 0, 0)

AREF: 4.98

Diode: 0.86

R1: 14710

R2: 7560

**Quadro2/AeroQuad32 (Papa):**

**Mini\_1 (meiner):**

#define BattCustomConfig DEFINE\_BATTERY(2, 0, 14.75, 0.77, BM\_NOPIN, 0, 0)

AREF: 4.97

Diode: 0.77

R1: 14640

R2: 7440

**Mini\_2 (Papa):**

#define BattCustomConfig DEFINE\_BATTERY(2, 0, 14.71, 0.73, BM\_NOPIN, 0, 0)

AREF: 4.96

Diode: 0.73

R1: 14680

R2: 7470

**Mini\_3/SMD Board (Papa):**

#define BattCustomConfig DEFINE\_BATTERY(2, 0, 14.54, 0.77, BM\_NOPIN, 0, 0)

AREF: 4.96

Diode: 0.73

R1: 14700

R2: 7700